**Падение с высоты**

**1. Обстоятельства несчастного случая**

 В процессе разгрузочных работ с применением крана, при спуске по торцевой стороне железобетонных конусных опор, а не по лестнице, стропальщик поскользнулся на сырой опоре и, не удержавшись, упал с высоты приблизительно 1,8 метра на деревянный пол железнодорожной платформы. В это время, другой стропальщик наблюдая за оттяжкой груза услышал звук падения и, повернувшись увидел лежащего на деревянном полу железнодорожной платформы пострадавшего. В результате падения стропальщик получил тяжелую травму.

**Причина несчастного случая**

1.Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что:

- бригадир являясь ответственным лицом за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами не контролировал соблюдение стропальщиками личной безопасности.